**Checkliste Trigger**

1. Alle PCs an den Switch anschließen
2. Auf dem sendenden PC das Programm start\_trigger\_client.bat starten
3. Die Devices Movisens und EMG auswählen.
4. Die Ethernet Netzwerkkarte auswählen
5. „Set Configuration“ auswählen
6. Auf allen anderen PCs das Programm start\_trigger\_server.bat starten
7. Das passende Device auswählen
8. Die Ethernet Netzwerkkarte auswählen
9. „Start“ drücken und einige Sekunden warten
10. Es muss „Waiting for connection“ erscheinen!
    1. Falls Error -> PC neu starten
11. Einen Test Trigger ausführen
12. Trigger Server mit „Stop“ beenden und mit „Start“ erneut starten
13. CAPTIV oder Sensor Manager Starten und einrichten
14. Bei CAPTIV die Maus auf den Trigger Button platzieren.
15. Videoaufnahme starten
16. Den Test starten:
    1. Gleichzeitig die PowerPoint mit lautem schlag starten (damit es auf der Tonspur der Kamera gehört wird) und den Trigger Button drücken!
    2. Bei jedem Vorfall erneut den Trigger Button drücken und die Ursache notieren.
17. Nach beenden der Messung auf dem Movisens Rechner die erstellte Datei umbenennen in den Probandencode.

**Für jeden Probanden ab Nummer 12 wiederholen.**